**15.08.06.**

**Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyhája**

**Budapest, VII. ker. Alsóerdősor utca 14-16.**

**Főbb tájékoztató adatok:**

* Összes konyhai terület: 70 m2
* Összes étkezői terület: 165 m2
* Belmagasság átl. 3,20 m
* Ebéd 340
* Reggeli 200
* Uzsonna 170
* Ételbiztosítás: étkezőben
* Konyhai dolgozói létszám jelenleg: 3 fő

**Az egység általános leírása:**

A tálalókonyha az iskolai épületben, a földszinten kialakított. Az épület pillérvázas kitöltő falazattal, lapostetős, több szintes, régi, jól karbantartott.

A tálalókonyha két főhelyiségből - tálalótérből és mosogatótérből -, valamint mosléktároló, takarítószer tároló, belső közlekedő, kéziraktár, badella mosó, mosókonyha és öltözőblokki helyiségekből áll.

Az iskolában napi háromszori étkezést kell biztosítani. A reggeli és ebéd az étkezőkben, az uzsonna a tantermekben kerül elfogyasztásra. A tantermekhez az ebédeltetést követő időszakban műanyag tároló dobozokba adagoltan kerül az étel. Az étkezőben önkiszolgáló étkezés történik, átadó ablakon keresztül kiadott étel, valamint beadott szennyesedény.

Az étel ideszállítás központi főzőkonyhájáról történik, szállítókocsival. Az ételszállítás melegentartó rm.acél badellákban és műa. szállítóládákban történik. A szállító edényzetet a badella mosogatóban tisztítják, átmeneti tárolása beszállítás után a konyhában történik, elszállítás előtt a badella tárolóban. Az étel beszállítás a konyhatérbe a közlekedőből az udvarra nyíló ajtón át történik, kézi úton, a szintkülönbség 7-8 lépcső. Ugyancsak közvetlen udvari ajtó áll rendelkezésre a moslék kiszállításnál, a mosléktárolóból. A moslék átmeneti tárolása önálló helyiségben megoldott, napi szállítás van, közvetlen az ebédeltetést követően.

A tálaláshoz melegentartó pultok, az étel esetleges átmelegítéséhez zsámolyfőző, ipari tűzhelyblokk és háztartási gáztűzhely biztosítottak.

A tálaló konyhában van kialakítva a fekete mosogatás.

A fehér mosogatóban 4 db kétmedencés mosogató biztosított.

A berendezések általánosságban megfelelőek, nagy részük rm.acélból, de van fa rakodóasztal és fa székek, melyek cseréje indokolt, badella ill. moslékos edény alá. A fali konyhaszekrény cserélendő. A zsámolyfőző állványzata erősen rozsdált, a berendezés működése nem kielégítő, cseréje indokolt. A tűzhelyblokk szabályozója rossz, javítandó. A szükséges hűtők, egyéb tároló területek biztosítottak. A fehér mosogatóban a mosogató medencék acél állványzata mázolandó A takarítószer tárolóba beállított mosógépeknek a mosókonyhában ki kell építeni a megfelelő csatlakozást a falon keresztül a szomszédos badella mosó helyiség kézmosójáról (víz, szennyvíz két gépre). A takarítószer tárolóban falra szerelt salgó polc rozsdás, törött, cserélendő. A konyhai fekete mosogatóhoz és a badella mosásnál csepegtető polcos tároló állvány szükséges. A badella és szállítóedény tároláshoz konyhatérbe és mosogató térbe műa. raklapok biztosítandók.

A diákok étkezője felé a konyha és mosogató tereknél üvegezett fa falazat van kialakítva. Az étkezőtér felől rm.acél tálcapult felszerelt, a szennyesbeadáshoz munkaszekrényre helyezett, az átadóablakrészhez közvetlen csatlakoztatott tálcatárolók vannak elhelyezve.

Az étkező két területre osztódik, tanári és diák területre. A tanári rész könnyűszerkezetes megoldással szeparált. Az étkezőben rm.acél vázas, bútorlapos asztalok, rm.acél vázas fa ülőkés székek vannak. A tálaláshoz régi típusú tálca és evőeszköztartő van biztosítva, továbbá tárolószekrények. A berendezések jók. Az étkezőhöz vezető folyosó szakaszon kézmosók felszereltek.

Az étkezőben régi márványmozaik lapburkolat és 1,50 m-ig csempe falburkolat van, felette festett fal és mennyezet. A térben álló vasbeton pillérek műkő felülettel kialakítottak, nehezen tarthatók tisztán, 1,50 m-ig csempézésük szükséges. A szerelt elválasztó acél szerkezete mázolandó.

A konyha egységben csúszásmentes régi mettlachi, a közlekedőben mázas kerámia padlóburkolat van, jó állapotú. A falon ajtó magasságig csempeburkolat van, jó állapotban, felette és a mennyezeten fehér festés, jó állapotban.

Homlokzati nyílászárók fa ablakok hőszigetelt üvegezéssel. A belső ajtók fából, átadó ablakos üvegezett fal fa tokos, síküvegezett. A nyílászárók jó állapotban vannak, mázolandók. A konyha – fehér mosogató és konyha – közlekedő közötti ajtók küszöbje tönkrement, javítandó padlóburkolattal.

A szaniterek, szerelvények, padlóösszefolyók megfelelően működnek. Fűtés lemezradiátoros, csövezése mázolandó. A konyha és mosogató területén lévő régi mennyezeti világító armatúrákat újakra kell cserélni.

**Helyiségek és felszereltségük:**

* + **Konyhatér**
    - Melegentartó pultok:
      * 1 db 3\* GN 1/1 és 1 db 2 GN 1/1 mélymedencés, vízfürdős
    - Gáz zsámolyfőző
    - Ipari villanytűzhelyblokk, 4 lapos, sütővel
    - Háztartási gáztűzhely, 4 rózsás, sütővel
    - 2 db egymedencés rm. acél mosogató 75/65/85
    - Hűtő 180 l-es
    - Mikro, háztartási méret
    - Tálaló- és munkaszekrények rm.acél
    - Rm.acél polcos tároló állványok
    - Porcelán kézmosó + folyékonyszappan és papírtörlő adagoló
    - Fali konyhaszekrény elem bútorlapból, 135/40/65
    - Rm.acél vázas bútorlapos munkaasztal
    - Acél vázas támlás székek, műbőr ill. fa ülőkével
  + **Fehér mosogató**
    - 2 db kétmedencés rm. acél mosogató 120/60/85
    - 1 db kétmedencés rm. acél mosogató 130/65/85
    - 1 db kétmedencés rm. acél mosogató 90/50/85
    - Falra szerelt rm.acél csepegtető rács
    - Rm.acél munkafelületű, acél állványos munkaasztal, mosléklyukkal
    - Acél vázas fa székek
    - Bútorlap felületű acél vázas régi iskolai pad rakodóasztalként
    - Fali konyhaszekrény 135/40/65
    - Fali tárolópolc bútorlapból

**Moslék tároló**

* + - Falikút

**Takarítószer és eszköz tároló**

* + - Falikút
    - 2 db háztartási mosógép
    - Falra szerelt kétpolcos Salgó állvány
  + **Badella mosogató**
    - 1 db kétmedencés rm. acél mosogató 130/65/85
    - Porcelán kézmosó
    - Falra szerelt polcos tároló bútorlapból
    - Konyhaszekrény alsó elem bútorlapból
    - Acél vázas támlás székek, asztal
  + **Kéziraktár**
    - Tároló állvány, polcos, fából
  + **Közlekedő**
  + **Öltözőblokk**
  + **Étkezőtér**
    - 36 db rm.acél vázas bútorlapos asztal
    - 140 db szék, rm.acél vázas, fa ülőkés támlás szék
    - Evőeszköz és tálcatartó
    - Munkaszekrény rm.acél felületú, mázolt falu
    - Rm.acél tálcatárolók 5 db 5 polcos
    - Tárolószekrények bútorlapból 2 db

**Elvégzendő munkák:**

* Tisztasági festés fal ésmennyezet 405 m2
* Padlóburkolat készítése küszöb helyén 1 m2
* Csempeburkolat készítés élvédőzéssel műkő felületre 5 m2
* Csövek, bútorzatok mázolása 35 m2
* Nyílászárók mázolása 105 m2
* 2 m küszöb elbontása
* Mennyezeti armatúrák cseréje 8 db
* Víz és szennyvíz csatlakozás kiépítése mosógépekhez 2 db, falon keresztül

**Berendezés korszerűsítés, pótlás:**

* Gázzsámoly csere
* Tűzhelyblokk javítás
* Fali konyhaszekrény csere 135/40/65
* Rm.acél munkaasztal 1 db 90/60/85
* Rm.acél zsámoly 2 db 45/45/45
* 4 db műa. rakodólap 120/80
* Csepegtető 4-5 polcos tároló állvány 2 db 90/60/200
* Tároló állvány 4-5 polcos 1 db 90/60/200
* Folyékony szappan és papírtörlő adagoló 1 db