**15.08.07.**

**Baross Gábor Általános Iskola tálalókonyhája**

**Budapest, VII. ker. Hernád utca 42/46.**

**Főbb tájékoztató adatok:**

* Összes konyhai terület: 50 m2
* Összes étkezői terület: 62 m2
* Belmagasság átl. 3,60 m
* Ebéd 260
* Reggeli, uzsonna 200
* Ételbiztosítás: étkezőben
* Konyhai dolgozói létszám jelenleg: 3 fő

**Az egység általános leírása:**

A tálalókonyha az iskolai épületben, a magasföldszinten kialakított. Az épület hagyományos falazott, magastetős, több szintes, régi, jól karbantartott.

A tálalókonyha három főhelyiségből – tálalótérből, konyhatérből és mosogatótérből -, valamint belső közlekedőkből, badella mosóból áll. Az egységhez nincs önálló szociális blokk, így az iskolai egyéb területen lévőt használják, öltözést a közlekedőben oldják meg.

Az iskolában napi háromszori étkezést kell biztosítani. A reggeli és ebéd az étkezőkben, az uzsonna a tantermekben kerül elfogyasztásra. A tantermekhez az ebédeltetést követő időszakban műanyag tároló dobozokba adagoltan kerül az étel. Az étkezőben önkiszolgáló étkezés történik, tálalópultnál kiadott étel, valamint átadó ablakon keresztül beadott szennyesedény.

Az étel ideszállítás központi főzőkonyhájáról történik, szállítókocsival. Az ételszállítás melegentartó rm.acél badellákban és műa. szállítóládákban történik. A szállító edényzetet a badella mosogatóban tisztítják, átmeneti tárolása beszállítás után a konyhában történik, elszállítás előtt a badella tárolóban. Az étel beszállítás a konyhatérbe az iskolai főbejáraton át az iskolai folyosón történik, kézikocsin, az utcai szintkülönbség a bejáratnál 10 lépcső, ahol kézzel történik a szállítás. Ugyancsak ez az útvonal áll rendelkezésre a moslék kiszállításnál. A moslék átmeneti tárolása a közlekedő tér egy részén megoldott, napi szállítás van, közvetlen az ebédeltetést követően.

A tálaláshoz melegentartó pultok, az étel esetleges átmelegítéséhez háztartási villanytűzhely biztosítottak.

A konyhában van kialakítva a fekete mosogatás.

A fehér mosogatóban mosogató medencék mellett mosogatógép is biztosított.

A konyhaegység nemrégen teljes felújításra került, berendezések jók, rm.acélból. A badella ill. moslékos edény alá egy-egy rm.acél zsámoly kell. A konyhatéri rm.acél alátét rakodót a moslékos edényzet alá a közlekedőbe át kell helyezni és a konyhatérbe ehelyett műa. raklap helyezendő, mely könyebben mozgatható. A szükséges hűtők, egyéb tároló területek biztosítottak.

Az étkező felé a tálaló csak pultos berendezésel van elkerítve, mely az étkező felől tálcacsuszkával felszerelt, a mosogatónál üvegezett átadó ablak van kialakítva.

Az étkezőben acél vázas, bútorlapos asztalok, ill két fa asztal, acél vázas fa ülőkés támlás székek vannak. A székek egy része a tantermekben is használt, kinyúló lábbal alakított, mely itt balesetveszélyes, cseréjük szükséges. A tálaláshoz rm.acél tálca és evőeszköztartó és zsúrkocsi van biztosítva. A berendezések jók. Az étkezőhöz vezető folyosó szakaszon és az étkezőben is kézmosók felszereltek.

Az étkezőben csúszásmentes greslap lapburkolat és 1,20 m-ig olajmázolt ill. a kézmosók körül csempe falburkolat van, felette festett fal és mennyezet. A mázolt fal könnyen sérül, 1,20 m-ig csempézésük végig szükséges.

A konyha egységben csúszásmentes greslap padlóburkolat van, jó állapotú. A falon ajtó magasságig csempeburkolat van, jó állapotban, felette és a mennyezeten fehér festés, jó állapotban.

Homlokzati nyílászárók felújított fa ablakok hőszigetelt üvegezéssel. A belső ajtók műa. tokos és ajtólapos, átadó ablak üvegezett fa tokos, síküvegezett. A nyílászárók jó állapotban vannak. Az átadó ablak alsó tokrésze rm.acél lemezeléssel ellátandó, többi részén a gyári felületképzés jó állapotú.

A szaniterek, szerelvények, padlóösszefolyók megfelelően működnek, a mosogatók alatt mobil zsírfogó berendezés van beszerelve. Fűtés lemezradiátoros, csövezése mázolt, jó állapotban. A konyha és mosogató területén lévő kiépített szellőzőrendszer nem működik, javítása szükséges.

**Helyiségek és felszereltségük:**

* + **Tálalótér**
    - Melegentartó pultok:
      * 2 db 3\* GN 1/1 mélymedencés, vízfürdős
    - Hűtő 380 l-es
    - Tálaló- és munkaszekrények rm.acél
    - Rm.acél kézmosó bútorzatba építve
  + **Konyhatér**
    - Villanytűzhely, 4 lapos, sütővel
    - Kétmedencés rm. acél mosogató csepegtetős kiegészítéssel 180/65/85
    - Kombinált kézmosó-kiöntő
    - Ételminta hűtő 45 l-es, bútorba szerelt
    - Rm.acél 4 csepegtető polcos tároló állvány
    - Tároló- és munkaszekrények rm.acél
    - Rm.acél felületű, acél vázas rakodólap 120/60/12
  + **Fehér mosogató**
    - Mosogatógép edénykifutóval
    - 1 db hárommedencés rm. acél mosogató csepegtetőrésszel 180/60/85
    - 1 db egymedencés rm. acél mosogató 70/70/85
    - Rm.acél vázas, műa. csepegtető polcos tároló állvány
    - Rm.acél munkaasztal, mosléklyukkal
    - Zsúrkocsi
    - Rm.acél kézmosó
  + **Badella mosogató**
    - Kétmedencés rm. acél mosogató csepegtetős kiegészítéssel 150/65/85
    - Rm.acél vázas, műa. csepegtető polcos tároló állvány
  + **Közlekedők**
    - 1 db háztartási mosógép
    - Porcelán kézmosó
    - Rm.acél polcos tároló állvány
    - Mikro
    - Fa asztal + 2 db szék
    - Beépített bútorzat, bútorlapból, polcos tárolók
    - Rm.acél kézikocsi
  + **Étkezőtér**
    - 12 db acél vázas bútorlapos asztal
    - 2 db fa vázas bútorlapos asztal
    - 65 db szék, acél vázas, fa ülőkés támlás szék vegyes kialakítású
    - Evőeszköz és tálcatartó rm.acélból
    - Zsúrkocsi
    - Porcelán kézmosó 2 db

**Elvégzendő munkák:**

* Tisztasági festés fal ésmennyezet 270 m2
* Csempeburkolat készítés élvédőzéssel olajmázolt felületre 29 m2
* Rm.acél lemezelés átadó ablak alsó tokján 0,80 m2
* Szellőzőrendszer karbantartása, javítása

**Berendezés korszerűsítés, pótlás:**

* Rm.acél zsámoly 1 db 45/45/45 és 1 db 45/45/20
* 2 db műa. rakodólap 120/80
* Folyékony szappan és papírtörlő adagoló 4 db