**Feladat meghatározás**

1. *részajánlathoz kapcsolódó szerződés 1. sz. melléklete*

**Vezetékes hangátviteli szolgáltatás**

A szolgáltatást az alábbi helyeken kell biztosítani:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **cím**  (Budapest, VII. kerület) | **üzleti fővonal** | **ISDN2** | **ISDN30** |
| **Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** | | | |
| Damjanich utca 12. | 2 | 2 | - |
| Dohány utca 41. | 4 | 3 | - |
| Murányi utca 13. | - | 1 | - |

Ajánlatkérő és intézményei részére alapszolgáltatás keretében helyi, helyközi I., helyközi II. és belföldi távolsági III. díjzónába tartozó távbeszélő-hívások létesítése számbeadással, valamint nemzetközi távbeszélő-hívások létesítése számbeadással (automatikusan), ezen kívül segélykérő hívások lehetővé tételével, a kezelői szolgáltatások, a tudakozó, a telefonkönyv igénybevételével 0,3-3,4 kHz közötti hangfrekvenciás jelek átvitelével. A felépített kapcsolat alkalmas kell legyen telefonbeszélgetések lebonyolítására, fax végberendezések közötti átvitelre vagy legalább 2400 bit/s sebességű modemes adatátvitelre (ITU-T “T” ÉS “V” sorozatú ajánlásai).

Egyéb követelmények:

* + Szükség szerinti végpontszám növelési lehetőség.
  + A technológia fejlődésének figyelembe vételével a szolgáltatott sávszélesség bővítési lehetőségének biztosítása a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően.
  + Megállapodásban foglalt sávszélesség értékek mindkét fél számára elismert módon, (kölcsönösen elfogadott, tesztelés szerint) történő ellenőrizhetőségének, nyomon követhetőségének biztosítása.
  + Az esetleges meghibásodások és az ahhoz kapcsolódó hibaelhárítások dokumentálása egyeztetett módon.