**Feladat meghatározás**

1. *részajánlathoz kapcsolódó szerződés 1. sz. melléklete*

**Vezetékes hangátviteli szolgáltatás**

A szolgáltatást az alábbi helyeken kell biztosítani:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **cím**  (Budapest, VII. kerület) | **üzleti fővonal** | **ISDN2** | **ISDN30** |
| **Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ** | | | |
| Akácfa utca 61. | 3 | - | - |
| Dob utca 23. | 3 | - | - |
| Dohány utca 22. | 4 | - | - |
| Dózsa György út 46 | 7 | - | - |
| Garay utca 28 | 1 | - | - |
| Hutyra Ferenc utca 11. | 4 | 1 | - |
| Kertész utca 20. | 3 | - | - |
| Király utca 97. | 4 | - | - |
| Klauzál tér 16. | 3 | - | - |
| Lövölde tér 1. | 1 | - | - |
| Nyár utca 7. | - | 4 | - |
| Peterdy utca 16. | 3 | 1 | - |
| Városligeti fasor 39. | 2 | - | - |
| Városligeti fasor 43. | 1 | - | - |
| Wesselényi utca 71. | 1 | - | - |
| Alsó Erdősor utca 14-16. | 2 | 1 | - |
| Hernád utca 42-46. | 3 | - | - |
| Dob utca 85. | 3 | - | - |
| Kertész utca 30. | 2 | - | - |
| Erzsébet krt. 32. | 2 | - | - |
| Rumbach Sebestyén utca 10. | 2 | - | - |

Ajánlatkérő és intézményei részére alapszolgáltatás keretében helyi, helyközi I., helyközi II. és belföldi távolsági III. díjzónába tartozó távbeszélő-hívások létesítése számbeadással, valamint nemzetközi távbeszélő-hívások létesítése számbeadással (automatikusan), ezen kívül segélykérő hívások lehetővé tételével, a kezelői szolgáltatások, a tudakozó, a telefonkönyv igénybevételével 0,3-3,4 kHz közötti hangfrekvenciás jelek átvitelével. A felépített kapcsolat alkalmas kell legyen telefonbeszélgetések lebonyolítására, fax végberendezések közötti átvitelre vagy legalább 2400 bit/s sebességű modemes adatátvitelre (ITU-T “T” ÉS “V” sorozatú ajánlásai).

Egyéb követelmények:

* + Szükség szerinti végpontszám növelési lehetőség.
  + A technológia fejlődésének figyelembe vételével a szolgáltatott sávszélesség bővítési lehetőségének biztosítása a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően.
  + Megállapodásban foglalt sávszélesség értékek mindkét fél számára elismert módon, (kölcsönösen elfogadott, tesztelés szerint) történő ellenőrizhetőségének, nyomon követhetőségének biztosítása.
  + Az esetleges meghibásodások és az ahhoz kapcsolódó hibaelhárítások dokumentálása egyeztetett módon.