**ELEKTROMOS KISTEHERAUTÓ**

(elsősorban lajtos öntözés céljára)

**ELVÁRT MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

* szélesség: minimum 1250 mm., maximum 1300 mm, (nettó szélesség a visszapillantó tükrök méretét nem beleszámítva);
* hosszúság: minimum 3500mm., maximum 3600 mm;
* plató hosszúság: minimum 2200mm., maximum 2300 mm;
* plató magasító ráccsal ellátva, magassága: minimum 700mm maximum 800mm;
* terhelhetőség: minimum 1000 kg;
* hatótávolság 70 km;
* fordulósugár 5 m;
* lítiumos akkumulátor;
* klímaberendezés, fűtőberendezés;
* digitális töltöttség kijelző;
* vonóhorog;
* pótkerék;
* első szélvédő ablakmosó berendezés;
* tolatásjelző;
* Sárga villogó;
* beépített rádió;
* forgalomba helyezés