**ELEKTROMOS KISTEHERAUTÓ**

(elsősorban lajtos öntözés céljára)

**ELVÁRT MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

* szélesség minimum 1100, maximum 1250 mm; (tükrök nélkül)
* hosszúság minimum 3500 maximum 4000 mm;
* raktér (plató) hosszúság minimum 2000 mm., maximum 2600 mm;
* raktér (plató) terhelhetőség minimum 1000 kg;
* hatótávolság WLTP szabvány szerint minimum 70 km;(1 töltéssel)
* Akkumulátor típusa: gondozásmentes Li-ion akkumulátor; LFP
* Járműkategória: L7e-CU
* WLTP szabvány szerinti computeres ellenőrzés
* Elektromos motor teljesítménye min. 9 kW
* Akkumulátor kapacitása min. 9 kWh
* Akkumulátor garancia min. 24 hónap
* Legalább 2 fő elhelyezésére/szállítására alkalmas vezető fülke.

További elvárások:

* tolatásjelző;
* technikailag megoldható legyen az elektromos szivattyú beszerelése;
* az akkumulátort akkor is lehessen tölteni, ha a raktér használatban van;
* Eu-s típusbizonyítvány (CE)
* sárga figyelmeztető jelzés
* Szín, fehér
* pótkerék.

Egyéb opciók:

* Nagy látószögű visszapillantó tükör
* Klíma berendezés (hűtő/fűtő).